**Lisa 1** **Tehniline kirjeldus**

Jõhvi Vallavalitsuse 22.04.2025 korralduse nr 3404

„Veebihanke „Kohtunike torni soetamine“

hankemenetluse korraldamine ja

veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

**TEHNILINE KIRJELDUS**

**1. HANKE EESMÄRK**

Hanke eesmärk on soetada üks merekonteiner ja üks soojak, nende varustamine vajalike tehniliste lahendustega ning kohapealse paigaldusega alltoodud tehnilistele tingimustele.

**2. TEHNILISED TINGIMUSED**

**2.1. Merekonteiner**

* tüüp: 20DC;
* mõõtmed: ca 6058 x 2438 x 2600 mm;
* uste asemele paigaldatakse tõstuks;
* konteinerisse paigaldatakse elektrisüsteem, sh valgustid ja 2 pistikupesa;
* välisviimistlus: vertikaalne puitvooder (värvikood RAL 4968).

**2.2. Soojak (paigaldusega merekonteineri peale)**

* tüüp: 20DC;
* mõõtmed: ca 6058 x 2438 x 2600 mm;
* välisviimistlus: vertikaalne puitvooder (värvikood RAL 4968);
* soojustus: Katus ja põrand: 100 mm mineraalvill. Seinad: 60 mm PU-vaht. Aknad: üks külgsein: 5 avatavat akent mõõtmetega ca 945 x 1200 mm. Aknapaneelidesse paigaldatakse elektripistikud. Teises külgseinast: panoraamaken mõõtmetega ca 2250 x 1100 mm, panoraamakna kõrval seinas õhksoojuspump temperatuuri reguleerimiseks;
* elektrisüsteem: Elektrisisend vastavalt lisatud joonisele. Üks elektriradiaator võimsusega 2 kW (paigutus vastavalt joonisele);
* soojak peab omama CE-märgistust;
* sissepääsu trepp soojakusse.

**3. PAIGALDUS JA TARNIMINE**

* merekonteiner ja soojak tuleb paigaldada objektil, kuna soojak paigutatakse konteineri peale;
* sissepääsu trepp soojakusse tuleb samuti paigaldada objektil asukohale vastavalt joonisel näidatule;
* tarnija tagab kogu vajamineva tehnika ning tehnilised lahendused tellimuse nõuetekohaseks tarnimiseks ning paigalduseks varasemalt ettevalmistatud alusega objektil.

**4. TÄHTAJAD**

Hanke täitmise tähtaeg on 40 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest.

**5. NÄIDISJOONIS**

Pilt, millel on kujutatud tekst, diagramm, Paralleelne, järjekord

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.