**Lisa 1 tehniline kirjeldus**

Jõhvi Vallavalitsuse 22.04.2025 korraldusele nr 3405

„Veebihanke „Raudtee tn T1 tee aluskihi ehitus

ja asfalteerimine“ hankemenetluse korraldamine

ja veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

**TEHNILINE KIRJELDUS**

Hanke esemeks on Jõhvi linna Raudtee tn T1 tänava osaline rekonstrueerimine.

1. Jõhvi linnas Raudtee tn T1 asuv sõidutee asfaltkate on lagunenud ja vajab uuendamist. Sõidutee konstruktsioon on vajunud ja vajab välja vahetamist. Uuendamist vajav sõidutee lõik algab Selveri parkla raudteepoolsest sissesõidust ja lõppeb Raudtee tänavaga. Tööde käigus tuleb lammutada olemasolev asfaltkate, eemaldada vana killustikalus , paigaldada uus killustikalus tihendada see ( 170 MPa) ja asfalteerida sõidutee 8 meetri laiuses kogupikkuses ca 85 meetrit. Tööde käigus tuleb tõsta tee tasapinda 3 kaevuluuki .

2. Tööde mahud

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk nr | töö kirjeldus | maht/ühik |
| 1. | Asfaldi ja aluse lammutus | ca 680 m2 |
| 2. | killustikalus LA30 F4 fr 32-64, h=25 cm ja fr 8-16, h=15 cm | ca 680 m2 |
| 3. | asfalt AC 16 surf, graniit h=6 cm | ca 680 m2 |

3. Objektiga tutvumine kokkuleppel: Aivo Tamm, tel 506 2846, e-post: [aivo.tamm@johvi.ee](mailto:aivo.tamm@johvi.ee).