**Lisa 1 tehniline kirjeldus**

Jõhvi Vallavalitsuse 15.07.2025 korraldusele nr 3565

„Veebihanke „Korteriühistute (kinnistusiseste teede)

remonditööd“ hankemenetluse korraldamine

 ja veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

**Tehniline kirjeldus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **objekti nimetus** | **pindala m²** | **tehtavate tööde nimetused** | **luuke****tk** |
| 1. |  KÜ Narva mnt 31, Jõhvi | 520 | Olemasoleva asfaldi ja pinnase väljakaeve ja utiliseerimine , killustikaluse fr 16/32 kihi paksusega 25 cm rajamine ja tihendamine asfalteerimine asfaltbetooniga AC 16 surf (graniit) h=5 cm paksusega .Kaevuluugid tõsta tee tasapinda.Sadevesi juhtida haljasalale. | 2 |
| 2. | KÜ Kivi 26a , Jõhvi | 200 | Olemasoleva murukatte väljakaeve ja likvideerimine, killustikaluse fr 16/32 kihi paksusega 25 cm rajamine ja tihendamine ja asfalteerimine asfaltbetooniga AC 16 surf (graniit) kihi paksus mitte vähem kui h=5 cm.Sadevesi juhtida haljasalale. | 7 |
| 3. |  KÜ Veski tn 4, Jõhvi | 150 | Olemasoleva aluse profileerimine koos killustiku fr 16/32 lisamisega h= 10cm ,aluse tihendamine, uue asfaltkatte AC 16 surf (graniit) h=5cm.Sadevesi juhtida murule. | 0 |
| 4. | KÜ Koidu 2b, Jõhvi | 265 | Vana asfaltkatte freesimine , tee profileerimine killustiku lisamisega ja tihendamine , uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5cm paigaldamine. Sadevesi juhtida hoonest eemale murule. | 0 |
| 5. | KÜ Narva mnt 80, Jõhvi | 350 | Olemasoleva asfaltkatte freesimine , aluse profileerimine killustiku fr 16/32 lisamisega ja tihendamisega, uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5cm paigaldamine .Sadevesi juhtida hoonest eemale murule. | 0 |
| 6. | KÜ Kaare 25 , Jõhvi | 710 | Olemasoleva asfaltkatte freesimine, aluse profileerimine killustiku fr 16/32 lisamisega ja tihendamisega , uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5 cm paigaldamine. Sadevesi juhtida murule. | 0 |
|  | Kokku  | 2195 |  |  |

**Märkused:**

1. Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumendis, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks.

2. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud tingimustega.

3. Kululoendis esitatud objektide pindala suurus võib kõikuda 7% ulatuses objektide lõikes.

4. Pakkuja on tutvunud objektiga enne pakkumuse esitamist.

Pakkuja nimi:.................................................................

Kuupaev:................................................................2025