**Lisa 1 Tehniline kirjeldus**

 Jõhvi Vallavalitsuse 20.05.2025 korralduse nr 3463

„Veebihanke „Asfaltkatte osaline taastusremont“

hankemenetluse korraldamine ja veebihanke

dokumendi kinnitamine“ lisale

**TEHNILINE KIRJELDUS**

1. Tööde läbiviimise käigus tuleb teostada olemasoleva asfaltkatte freesimine keskmise paksusega 5 cm, freesitud pinna puhastamine, kruntimine bituumenemulsiooniga ja uue asfaltkatte AC 16 surf (graniit) paigaldamine – kihi paksuseks 5 cm. Tööde teostamise käigus tuleb vajadusel olemasolevad kaevuluugid tõsta tee tasapinda. Pakkujal palume esitada 1 m² hind.

3. Objektid:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk nr | objekti nimetus | eeldatav objekti maht (m2) |
| 1. | Narva mnt | 800 |
| 2. | Tartu mnt | 2000 |
| 3. | Rakvere tn | 200 |
| 4. | Kaare tn | 80 |
|  | **KOKKU:** | **ca 3080** |

Pakkuja tutvub enne pakkumuse esitamist objektidega.

Informatsiooni objektide ja tööde kohta annab majandusspetsialist Aivo Tamm, tel 506 2846, e-post: aivo.tamm@johvi.ee.